**Marketing szöveg**

Ügyeljen otthona biztonságára és győződjön meg arról, hogy pontosan ki is érkezik Önhöz látogatóba. A kaputelefonszett ez estben egy rendkívül praktikus megoldás. A termék egy kétvezetékes kaputelefon-rendszer, amelynek külső egysége fém, illetve falba süllyeszthető. A kapunyitó elektronika plusz tápellátás nélkül működtethető. Válassza a minőségi termékeket és rendeljen webáruházunkból.

**Termékleírás**

kétvezetékes kaputelefon rendszer

digitálisan kódolt

kiváló minőségű hangátvitel a két egység között

fém, falba süllyeszthető külső egység

kapunyitó elektronika plusz tápellátás nélkül

cserélhető, piros LED háttérvilágítású névtábla

könnyen üzembe helyezhető: a kábel csavarral rögzíthető

fektethető vagy falra szerelhető belső egység

tápellátás: 230 V~/50 Hz

méret: belső egység 87 x 227 x 45 mm

külső egység 200 x 116 x 55 mm

hangerő: ~70 dB(A)