**Marketing szöveg**

Ismerkedjen meg a DP22 kaputelefonnal, amely ideális választás hagyományos kaputelefon-rendszerek és ajtócsengők kiváltására. Ez a készülék kétvezetékes bekötéssel működik, így könnyedén telepíthető. A DP22 kaputelefon kültéri egysége egy esztétikus és masszív alumínium borítást kapott, amelyet alkalmazhat esővédő kerettel vagy anélkül. A kültéri egység LED megvilágítású névtáblával rendelkezik, ami nemcsak esztétikus, de a sötétben is könnyű használatot tesz lehetővé. A beltéri egység rendkívül praktikus, hiszen asztalra helyezhető vagy falra is felszerelhető, így kényelmesen elhelyezhető a lakásban. A csengetés hangereje könnyedén beállítható a megfelelő hangszintre a személyes preferenciái szerint. A DP22 kaputelefon további előnye, hogy lehetőséget nyújt külső tápellátás nélküli zárnyitási funkció beépítésére. Azonban fontos megjegyezni, hogy a zár nem tartozéka a csomagolásnak, így külön meg kell vásárolni. A kültéri és beltéri készülék egymástól való távolsága maximum 50 méter lehet, azonban ez a vezeték szintén nem tartozék. Válassza a DP22 kaputelefont, és élvezze az egyszerű telepítést és a megbízható működést!

**Termékleírás**

falon kívül szerelhető kültéri egység

kétvezetékes bekötéssel ideális régi csengők helyére

esztétikus és masszív alumínium konstrukció

alkalmazható esővédő kerettel vagy nélküle

LED megvilágítású névtábla

bútorra helyezhető vagy falra szerelhető beltéri készülék

állítható a hangjelzés hangereje

zárnyitási lehetőség (a zár nem tartozék)

működési távolság 50m/1mm2 vezeték esetén (nem tartozék)

kapunyitó elektronika külső tápellátás nélkül is (12V/200mA)

víz elleni védettség: IP23

tápellátás: hálózati csatlakozókábel (230V / 50Hz)