**Marketing szöveg**

**Termékleírás**

DPV 27 és DPV 270 szett bővíthetősége: 2 db kamerás kültéri egység és 3 db beltéri egység

monitorral

fényképet vagy videofelvételt készít a látogatóról

automatikus és manuális felvételi lehetőség

falon kívül szerelhető kültéri egység (IP44)

éjszakai kameramód rejtett infravörös LED-ekkel

világító csengőgomb és alumínium előlap

zárnyitás külső elektromos zár alkalmazása esetén (opció)

szabályozható mikrofonérzékenység és beszédhangerő

négyerű vezetékes összeköttetés az egységek között

tartozékok: esővédő keret, csatlakozókábel (~10 m), szerelvények

tápellátás: a DPV 270 monitorjából (+12 V)

méret: ~80 x 160 x 30 mm