**Termékleírás**

rozsdamentes készülékház

tartály űrtartalma: 25 liter

15 KPa szívóteljesítmény (230 V~)

légszállítás: 37,8 liter / másodperc

gégecső: ∅48 mm x 2,1 m

tartozékok: gégecső, toldócső, Clean ConnectTM szűrő, porzsák, utility fej, padlótisztító fej, résszívófej, hálós tartozék tároló zsák

porzsák típusa: DXVA19-4204

gumi szigetelésű hálózati vezeték, 3 m

tápellátás: 230 V~ / 50 Hz / 1050 W