**Marketing szöveg**

Az ET 3-as típusú elemteszter alkalmas a rúdelemek és 9 V-os telepek ellenőrzésére. A készülék előnye, hogy könnyen áttekinthető, valamint gyorsan és egyszerűen kezelhető. Feszültsége: 1,5 V / 9 V max. (AG, AAA, AA, C, D, 6LR61). A termék mérete: 110 x 60 x 25 mm. Válassza a minőségi termékeket és rendeljen webáruházunkból.

**Termékleírás**

gombelemek, rúdelemek és 9 Voltos telepek ellenőrzéséhez

1,5 Volt / 9 Volt max. (AG, AAA, AA, C, D, 6LR61)

egyszerű, gyors, áttekinthető kezelés

terheléses tesztelés

mérete: 110 x 60 x 25 mm