**Marketing szöveg**

Széles kínálatunkban könnyedén megtalálhatja az igényeinek megfelelő kialakítással rendelkező biztosítékokat!

Az F500 MA típusú biztosíték a következő tulajdonsággal rendelkezik: 5 x 20 mm gyors. Válassza a minőségi termékeket és rendeljen webáruházunkból.

**Termékleírás**

250 V / 500 mA

5 x 20 mm gyors