**Termékleírás**

Használjon otthonában FireAngel FA3820-HUR szén-monoxid vészjelzőt! Ez a készülék az EN 50291-1 és EN 50291-2 szabványoknak laborvizsgálattal igazoltan megfelel.

A fejlett elektrokémiai érzékelőjének köszönhetően pontosan és időben észleli a veszélyt. Számos funkciója hozzásegíti Önt ahhoz, hogy otthonában biztonságban érezze magát, továbbá kényelmes és egyértelmű használatot nyújt. Rendelkezik szellőztetésre figyelmeztetéssel, CO szenzor tesztüzemmóddal és élettartam vége kijelzéssel. A vészjelző tápellátását beépített, nem cserélhető lítium elem biztosítja, melynek várható üzemideje 10 év, megfelelő körülmények (-10 °C és +40 °C közötti hőmérséklet; 30-90% közötti relatív páratartalom) közti használat mellett. Ez a szén-monoxid vészjelző háztartási használatra, valamint lakókocsikban, lakóautókban és vitorlásokon történő felhasználásra készült.

Üzembe helyezés előtt figyelmesen olvassa el a termék használati útmutatóját! A garancia ideje 5 év.

EN 50291-1 és EN 50291-2 szabványnak megfelel

fejlett elektrokémiai érzékelő

szellőztetés figyelmeztetés

CO szenzor tesztüzemmód

élettartam vége kijelzés

tápellátás: beépített akkumulátor: 3 V, lítium, 10 év várható üzemidő

működési hőmérséklet: -10 °C - +40 °C

megengedett relatív páratartalom: 30 - 90 %

készülék várható élettartama: 10 év

jótállás: 5 év

méret: 12,5 x 6,7 x 3,3 cm