**Termékleírás**

Képzeljen el egy meleg fürdőszobát a hideg téli reggeleken! Az FK 24 kvarccsöves fűtőtest pontosan ezt az élményt kínálja! Az FK 24 kifejezetten fürdőszobai, vagy akár konyhai elhelyezésre alkalmas, nem csupán a falra szerelhető kialakítása miatt, hanem IPX4 védettségi fokozata miatt is. Sem a fröccsenő víz sem a párás környezetben való használat nem jelent gondot. A készülék 2 fűtési fokozata (600W és 1200W) garantálja a gyors és hatékony fűtést. A fűtőtest állítható dőlésszögű, így a hő pontosan oda irányítható, ahol a legnagyobb szükség van rá. Nem érdemes kihagyni ezt az optimális megoldást kis helyiségek gyors felfűtésére!

2 fűtési fokozat: 600 W / 1200 W

fürdőszoba fűtésére ideális

strapabíró, fémház

állítható dőlésszög

IPX4 védelem a freccsenő víz ellen

falra szerelhető kivitel

fűtőbetét típusa: FK 24/T (420 mm, 600 W, IPX4)

méret: 53,5 x 13 x 11 cm