**Marketing szöveg**

**Termékleírás**

okostelefonos alkalmazással távolról is vezérelhetjük az otthoni WiFi környezetben működő

fűtőkészülékünket. (iOS 8.0 és Android 4.1 felett)

szabadon álló kivitel

érintőgombokkal, távirányítóval, vagy ingyenes okostelefonos alkalmazással szabályozható

teljesítmény: 1000 W / 2000 W

elektronikus termosztát szabályozás

12 órás kikapcsolás időzítés

automatikus kikapcsolás túlmelegedés, vagy felbillenés esetén

csatlakozókábel hossza: 1,4 m

hangnyomás: 60 dB(A)

tömege: 4kg