**Termékleírás**

Szeretné otthona hőmérsékletét okostelefonról vezérelni, bárhol is legyen? A Home FK210WIFI SMART konvektor fűtőtest tökéletes megoldás, ha egy modern, hatékony és könnyen kezelhető fűtési rendszert keres.

Ez a fűtőtest Wi-Fi kapcsolaton keresztül okostelefonról is vezérelhető, így mindig biztos lehet benne, hogy otthona kellemes hőmérsékletű lesz. A 1000 W teljesítményű fűtőtest gyorsan és hatékonyan melegíti fel a helyiséget, míg az IPX4 fröccsenő víz elleni védelem biztonságos használatot tesz lehetővé fürdőszobában is. A készülék szabadonálló vagy falra rögzíthető, így rugalmasan alkalmazkodik igényeihez.

A Home FK210WIFI SMART konvektor fagyőrként is használható, amely 7°C-on tartja a helyiséget, hogy megakadályozza a fagyást. A termosztátvezérelt üzemmód 5-35°C között állítható, így mindig pontosan a kívánt hőmérsékletet érheti el. Az elektronikus nyomógombok és a digitális LED kijelző egyszerű és intuitív kezelést biztosítanak. A heti programozhatóság és az ablaknyitás-érzékelés funkciók lehetővé teszik a fűtési időszakok és a hőmérséklet optimális beállítását, növelve ezzel az energiahatékonyságot. A 24 órás kikapcsolás időzítő segítségével pedig előre beállíthatja a fűtőtest működésének idejét.

A festett acél felület nemcsak esztétikus, de tartós is, és a főkapcsolóval egyszerűen ki- és bekapcsolható a készülék. A túlmelegedés elleni védelem extra biztonságot nyújt, így nyugodtan használhatja a készüléket. A csomag tartalmazza a falra rögzítéshez szükséges csavarokat és tipliket, így könnyedén felszerelheti a fűtőtestet. A Home FK210WIFI SMART konvektor fűtőtest méretei 99 x 23,5 x 22 cm, ami kompakt és könnyen elhelyezhető bármely helyiségben.

Ne habozzon, válassza a Home FK210WIFI SMART konvektor fűtőtestet, és élvezze a kényelmet és a modern technológia nyújtotta előnyöket otthonában!

Okostelefonos alkalmazással távolról is vezérelhetjük az otthoni WiFi környezetben működő fűtőkészülékünket.

teljesítmény: 1000 W

IPX4 fröccsenő víz elleni védelem

szabadonálló vagy falra rögzíthető

fagyőrként is használható (7°C)

termosztátvezérelt üzemmód 5-35°C

elektronikus nyomógombok, digitális LED kijelző

heti program, ablaknyitás-érzékelés

24 órás kikapcsolás időzítő

festett acél felület

főkapcsolóval

túlmelegedés elleni védelem

csavarok, tiplik a falra rögzítéshez

méret: 99 x 23,5 x 22 cm