**Marketing szöveg**

Az FKOS 13 M Olajradiátor praktikus könnyen gurítható kivitelben készült, így mozgatása könnyen megoldható. Teljesítménye 3 fokozatban állítható, 1000 W, 1500 W és 2500 W közt. Mechanikus termosztáttal ellátott.

Az olajradiátor biztonságos használatot garantál, mivel túlmelegedés vagy felbillenés esetén automatikusan kikapcsol.

Ha egyszerű fűtési lehetőséget szeretne, akkor a legjobb megoldás az FKOS 13 M olajradiátorunk lesz.

**Termékleírás**

Üzembe helyezés előtt olvassa végig a használati utasítást!

3 fűtési fokozat (1000 / 1500 / 2500 W)

termosztát szabályozás

túlmelegedés és felbillenés védelemmel

működést visszajelző lámpa

darabonkénti nyomáspróbának alávetve

könnyen gurítható kivitel

süllyesztett hordfül

vezetéktartó

tápkábel hossza: 1,4 m

tömege: nettó 11,8 kg