**Marketing szöveg**

**Termékleírás**

falra szerelhető

kül- és beltéri kivitel

20 W, 1600 lm

SMD LED-ekkel

tápellátás: 220-240 V~, 50/60 Hz

méret: 122 x 122 x 90 mm

A lámpatestben a LED fényforrás nem cserélhető.

A lámpa nem alkalmas kiemelő világításra.