**Marketing szöveg**

**Termékleírás**

kül- és beltéri kivitel

20 W, 1600 lm

állítható dőlésszög

összecsukható hordkeret

csatlakozóvezeték hossza: 1,5 m

tápellátás: 220-240 V~, 50/60 Hz

méret: összecsukva: 213 x 195 x 56 mm

kinyitva: 213 x 195 x 154 mm

A lámpatestben a LED fényforrás nem cserélhető.

A lámpa nem alkalmas kiemelő világításra.