**Marketing szöveg**

Az FLP 1100 SOLAR LED reflektort kétoldalas nagy felületű szolár panellel ellátott, így a beépített Li-ion akkumulátort könnyedén feltölti a nap sugarai segítségével. Az 55 db SMD 2835 LED 1100 lm fényerővel világít, melynek színhőmérséklete 6000 K. A PIR mozgásérzékelő 8 m hatótávon képes működni. Több funkció közül választhat: folyamatos világítás, mozgásérzékelés vagy kombinált mód.

A lámpatestben a LED fényforrás nem cserélhető.

**Termékleírás**

55 db SMD 2835 LED

fényerő: 1100 lm / 6000 K

anyaga: ABS, PC

kétoldalas szolár panel: 6,5 Wp + 4,5 Wp monokristályos szilikon

beépített Li-ion akkumulátor, 18650 / 7200 mAh / 3,7 V

PIR mozgásérzékelés 120°, max. 8 m

USB töltő aljzatok: 5 V /0,5 A

választható folyamatos világítás, mozgásérzékelés, vagy kombinált funkció

kábel hossza: 2,8 m

méret:

szolár panel:20,6 x 30,5 x 1 cm

reflektor: 13 x 19,3 x 3,5 cm

A lámpatestben a LED fényforrás nem cserélhető.