**Marketing szöveg**

Az FLP 1600 SOLAR LED reflektor számos helyre felhelyezhető, így az olyan helyeken is lehet világítása, ahol nincs a vezeték kiépítve. Rögzíthető falra vagy akár póznára is, de szerelési munkálatokhoz is kiválóan alkalmas, mivel bárhová magával viheti. A LED reflektor 9,5 Wp monokristályos szilikon szolár panellel ellátott, így a beépített Lithium akkumulátort könnyedén feltölti a nap sugarai segítségével. A 40 db SMD 2835 LED 1600 lm fényerővel világít, melynek színhőmérséklete 6000 K. A PIR mozgásérzékelő 3-8 m hatótávolságon érzékel. További számos előnnyel rendelkezik: rendkívül hosszú működési idő, állítható dőlésszög, önszabályozó program jellemzi.

A lámpatestben a LED fényforrás nem cserélhető.

**Termékleírás**

40 db SMD 2835 LED

fényerő: 1600 lm / 6000 K

anyaga: ABS, PC

szolár panel: 9,5 Wp monokristályos szilikon

beépített Lithium akkumulátor pakk, 18650 / 5400 mAh / 7,4 V

PIR mozgásérzékelés 120°, max. 3-8 m

önszabályozó program

rendkívül hosszú működési idő

állítható dőlésszög: felfelé 20°, lefelé 10°

falra, egyenes (max. ∅60 mm), vagy ívelt (max. ∅50 mm) póznára egyaránt könnyen rögzíthető

méret: 23,2 x 49,2 x 5,8 cm

A lámpatestben a LED fényforrás nem cserélhető.