**Marketing szöveg**

**Termékleírás**

MP3/WMA lejátszás USB/microSD adattárolóról

ismétlés és véletlen sorrendű lejátszás programok

könyvtárak kezelése

EQ hangzásbeállítások

műsorszám- és frekvencia memória

mobiltelefon töltő aljzat (500 mA)

billenthető kezelőpanel

távirányító, AUX kábel