**Marketing szöveg**

**Termékleírás**

High-Tech, kompakt forrasztópáka

LCD digitális kijelző a markolatban

szabályozható hőmérséklet (180-480C)

nagy teljesítmény: max.80Watt

gyors felfűtés

kalibrálható hőmérséklet

hőmérséklet-memória

acél szár, tartós kerámia fűtőelem

hőálló bakelit és ABS markolat

hővédő, csúszásgátló szilikon gyűrű

tartozék forrasztóhegy készlet, különböző felhasználási területekhez

1+5db nikkelezett forrasztócsúccsal

tápellátás hálózati csatlakozókábellel

a páka teljes hossza: ~23 cm

rendelhető póthegy készlet: FPL 80T