**Marketing szöveg**

A HCKK 08 Külső jeladó a HCW 25 időjárás állomáshoz alkalmas. A külső jeladót nyílt terepen 60 m hatótávolságban célszerű elhelyezni a belső egységtől. 3 csatorna közül tud választani. Falra akasztható vagy asztallapra helyezhető kivitelben készült.

Tápellátásához 2 db 1,5 V (AAA) elem szükséges, melyet a csomag nem tartalmaz.

**Termékleírás**

433 MHz külső hőmérséklet és páratartalom

jeladó, max. 60 m hatótávolság

falra akasztható vagy asztallapra helyezhető

kiválasztható 3 csatorna

tápellátás 2 x 1,5 V (AA) elem, nem tartozék

méret: 48 x 82 x 26 mm

A készülék alkalmas az Európai Unió

tagállamaiban való használatra.