**Termékleírás**

Egy olyan kábeldobot keres, amely kiállja az időjárás viszontagságait és a kültéri munkák igénybevételét is? A Home HJR 10-40/1,0 kábeldob a tökéletes választás az Ön számára!

Ez a kábeldob a H05RN-F, 3G 1.0 mm2 kábellel és IP44 kültéri védettséggel rendelkezik, ami biztosítja, hogy akár a legkeményebb kültéri körülmények között is megbízhatóan használható legyen. A 40 méter hosszú vezetékkel ellátott kábeldob lehetővé teszi, hogy a munkahelyén vagy otthonában nagy távolságokat is könnyedén áthidaljon.

A kábeldob négy védőérintkezős aljzattal rendelkezik, mindegyik takarófedéllel ellátva, ami további védelmet nyújt az elemekkel szemben. A visszaállító gomb segítségével egyszerűen törölheti a kioldott hővédelmet, biztosítva a készülék újbóli biztonságos használatát.

A kábeldob használata rugalmas: feltekerve 250 V∼ / max. 900 W, letekerve pedig 250 V∼ / max. 2300 W teljesítményre képes. A masszív fém talp és a tartós gumi kábel tovább növeli a termék élettartamát és megbízhatóságát.

Ne hagyja ki ezt a lehetőséget! A Home HJR 10-40/1,0 kábeldob az ideális segítőtárs minden kültéri és beltéri projektjéhez. Szerezze be még ma, és élvezze a megbízható teljesítményt és a kényelmet!

H05RN-F,3G1.0 mm2 kábel, IP44 kültéri kivitel

használható feltekerve is: 250 V∼ / max. 900 W - feltekerve

250 V∼ / max. 2300 W - letekerve

4 védőérintkezős aljzat takarófedéllel

visszaállító gomb a kioldott hővédelem törléséhez

kültéri használatra is (IP44 vízvédettség)

fém talppal, gumi kábellel!

40 m vezetékkel