**Marketing szöveg**

A HJR 3-10 kábeldob egy strapabíró műanyag tartóval lett ellátva, amelyhez 10 méter hosszú H05VV-F 3G1,0 mm²-es IP20 kivitelben készült kábel tartozik.

A termék előnye, hogy akár feltekerve is használható. A HJR 3-10 kábeldob pipa alakú dugóval és négy védőérintkezős aljzattal rendelkezik, valamint visszaállító gombbal a kioldott hővédelem törléséhez. A termék teljesítménye: 2300 W – letekerve, 1000 W - feltekerve. Válassza a minőségi termékeket és rendeljen webáruházunkból!

**Termékleírás**

H05VV-F 3G1,0 mm2 kábel, IP20 kivitel

használható feltekerve is: 250 V∼ / max. 1000 W - feltekerve

250 V∼ / max. 2300 W - letekerve

pipa alakú dugó, 4 védőérintkezős aljzat

visszaállító gomb a kioldott hővédelem törléséhez

műanyag tartóval