**Marketing szöveg**

A HJR 4-25/1,5 kábeldob strapabíró kialakításának köszönhetően hosszú távú megoldás lehet a ház körül és otthonában.

A termék masszív fém talppal és 25 m hosszú H05VV-F 3G1,5 mm2 kábellel ellátott, melynek a végén pipa alakú dugó található. Az IP 20 védelem és a túlmelegedés elleni védőkapcsoló további védelmet nyújt használat során.

A kábeldob 4 db 250 V-os védőérintkezős aljzattal ellátott.

Feltekerve maximum 1000 W-ig, letekerve pedig 3000 W-ig terhelhető.

**Termékleírás**

H05VV-F 3G1,5 mm 2 kábel, IP20 kivitel

25 m vezetékkel

250 V~ / max. 1000 W feltekerve, max. 3000 W letekerve