**Marketing szöveg**

A HLP 7RP LED-es fejlámpa tölthető kivitelben készült, mely egy töltéssel akár 4 órát üzemel. Micro USB kábellel tölthető fel, mellyel 2,5 óra alatt eléri a teljes töltöttségét. A sokoldalú felhasználást a kézmozdulattal kapcsolható PIR mozgásérzékelő szenzor, a több funkcióban kapcsolható fényerő és az állítható dőlésszög biztosítja. 1 db 100 lm fényerejű fehér vagy 2 piros LED működése választható a fejlámpán.

A fejlámpa kiválóan használható túrázáshoz, hegymászáshoz, de akár a szerelésben is segítségére lehet.

**Termékleírás**

PIR mozgásérzékelő szenzor

1 nagy fényerejű fehér és 2 piros LED

Bal oldali gomb: PIR be-, és kikapcsolás

Jobb oldali gomb: hosszan nyomva váltás fehér és piros fény közt, röviden nyomva váltás a világítási módok közt. Fehér: nagy fényerő, kis fényerő, villogás

Piros: világítás, villogás.

Micro USB kábellel tölthető

Állítható dőlésszög

Méretek: 60 X 45 X 36 mm

Töltési idő (0,75 A): 2,5 óra

Várható üzemidő egy töltéssel: 4 óra

Tápellátás: 1200 mAh 3,7 V akkumulátor