**Marketing szöveg**

Ügyeljen otthona biztonságára! A HS 10 a hatósugárba lépés esetén hangjelzést (ding-dong) ad ki (mozgásérzékelővel ellátott). A készülék 3 és 4 m közötti hatótávolságon belül jelez. Hangereje állítható, illetve lehetőség van a kikapcsolására. A termék könnyedén rögzíthető a készülék hátoldalán lévő öntapadó segítségével. Tápellátása: 2 X AAA (1,5 V). Válassza a minőségi termékeket és rendeljen webáruházunkból!

**Termékleírás**

a belépésjelző hatósugarába lépés esetén

hangjelzést ad (fényérzékelős)

ding-dong hangjelzés

hatótávolság: 3-4 m

állítható hangerő, kikapcsolási lehetőség

a hátoldalon lévő öntapadó segítségével rögzíthető

tápellátás: 2 x AAA (1,5 V) (nem tartozék)