**Marketing szöveg**

Fordítson kellő figyelmet otthona biztonságára! A HS 11 a hatósugárba lépés esetén hangjelzést ad ki. A 4 és 5 m közötti hatótávolságú belépésjelző egy fali tartóval rendelkezik a könnyed elhelyezés érdekében. A készülék hangereje állítható, illetve lehetőség van a kikapcsolására. Csatlakoztatható hálózati adapterhez. Tápellátása: 4 X AA (1,5 V), 6 V DC / 300 mA adapter. Válassza a minőségi termékeket és rendeljen webáruházunkból!

**Termékleírás**

a belépésjelző hatósugarába lépés esetén hangjelzést ad (mozgásérzékelős)

ding-dong hangjelzés

hatótávolság: 4-5 m

a tartozék fali tartó segítségével 120°-ban állítható

állítható hangerő, kikapcsolási lehetőség

hálózati adapter csatlakoztatási lehetőség

tápellátás: 4 x AA (1,5 V) (nem tartozék);

6V DC/300 mA adapter (nem tartozék)