**Marketing szöveg**

A HSB 120 R Vezeték nélküli belépésjelző ideális választás üzlethelységekben, éttermekben, de akár otthonában is egyaránt használható. A mozgásérzékelő hatóköre 5-6 m, melybe belépve a vevőegység hang- és fényjelzést bocsájt ki. A mozgásérzékelő IP 44 védelemmel ellátott, így kültéren is használható.

A belépésjelző nyílt terepen maximum 120 m rádió hatótávolságon képes működni.

A szett tartalmazza a beltéri egységet, mozgásérzékelőt és a távkapcsolót, melynek segítségével ki/ be kapcsolható a készülék.

A PIR mozgásérzékelő 3 db 1,5 V (AAA) elemmel, a beltéri egység 3 db 1,5 V ( C ) elemmel üzemeltethető, melyet a csomag nem tartalmaz. A távkapcsoló 1 db 12 V (23 A) elemmel ellátott.

**Termékleírás**

a mozgásérzékelő (PIR) hatókörébe lépve a vevőegység hang- és fényjelzést bocsát ki

mozgásérzékelés: vízszintesen 110°-on belül, 5-6 m

433,92 MHz, max. 120 m rádió hatótávolság nyílt terepen

tartozék távkapcsoló (ON – OFF)

egyszerűen üzembe helyezhető

kültéren is használható mozgásérzékelő (IP44)

tartozék csavarok és tiplik

tápellátás: PIR mozgásérzékelő: 3 x 1,5 V (AAA) elem, nem tartozék

beltéri egység: 3 x 1,5 V (C) elem, nem tartozék

távkapcsoló: 1 x 12 V (23A) elem, tartozék

méret: 140 x 90 x 45 mm / 95 x 65 x 33 mm