**Marketing szöveg**

Gondoskodjon róla, hogy a koncertekről se hiányozzon egy nélkülözhetetlen kellék sem! A HT 901 praktikus kialakítással rendelkező hangdobozállvány hüvely, amelynek alkalmazásával a HT 900 állványra helyezhető a hangdoboz. Minden 35 mm átmérőjű rúddal rendelkező állványhoz használható. A hangdobozállvány hüvely a hangdoboz aljába süllyeszthető. teherbírása: maximum 40 kg. Válassza a minőségi termékeket és rendeljen webáruházunkból!

**Termékleírás**

hangdoboz aljába süllyeszthető

alkalmazásával a HT 900 állványra helyezhető a hangdoboz

minden ∅35 mm-es rúddal rendelkező állványhoz megfelelő

teherbírás: max. 40 kg