**Termékleírás**

Szeretné, ha otthona minden pillanatban a legmagasabb biztonságban lenne? Telepítse a FireAngel HT-630-NEUT hőérzékelőt, mely a beépített Thermistek technológiás hőérzékelő megoldással gyorsan érzékeli a hevesen lángoló tüzeket. Ideális megoldás konyha, garázs és tetőtér tűzvédelmére.

A készülék az EN 5446-2 szabványnak laborvizsgálattal igazoltan megfelel. A praktikus funkciók, mint tesztüzemmód, élettartam vége jelzés gondoskodnak nem csupán az Ön biztonságáról, hanem kényelméről is. A vészjelző tápellátását beépített, nem cserélhető lítium elem biztosítja, melynek várható üzemideje 10 év, megfelelő működési hőmérséklet (+4 °C - +38 °C) mellett. A készülékház UL94 V0 lángálló műanyagból készült. A HT-630-INT hőérzékelőt a FireAngel W2 (WiSafe2), Z-Wave és Zigbee modulok befogadására tökéletesen alkalmas, így akár 50 másik szén-monoxid hő és/vagy füstérzékelővel hálózatba kapcsolható.

Üzembe helyezés előtt figyelmesen olvassa el a termék használati útmutatóját! A garancia ideje 10 év, a készülék várható élettartama 10 év. Tegyen otthona biztonságáért még ma!

BS 5446-2 szabványnak megfelel

beépített Thermistek hőérzékelő

tesztüzemmód

élettartam vége jelzés

tápellátás: beépített akkumulátor: 3 V, lítium, 10 év várható üzemidő

működési hőmérséklet: +4 °C - +38 °C

készülék élettartam: 10 év

jótállás: 10 év

W2 MODULE befogadására alkalmas és más, ilyen modullal szerelt ST-630 és/vagy HT-630 érzékelőkkel hálózatba kapcsolható. A hálózatba kapcsolt termékek közül ha egy riaszt, az összes többi is riaszt.