**Marketing szöveg**

Nálunk garantáltan megtalálhatja az egyedi hangtechnikai eszközöket is! A HV 211A típusú hangváltó kifejezetten ajánlott a specifikusabb hangosítástechnikai célokra.

Terhelhetősége: max. 100 W, keresztezési frekvenciája: 3.300 Hz. Levágási meredeksége: 12 dB/oktáv. A termék befoglaló mérete: (Magasság: 27 cm, hosszússág: 100 mm, szélesség: 60 mm.) Válassza a minőségi termékeket és rendeljen webáruházunkból.

**Termékleírás**

terh.: max. 100 W

keresztezési frekv.: 3.300 Hz

levágási meredekség: 12 dB/oktáv