**Marketing szöveg**

Nálunk garantáltan megtalálhatja az egyedi hangtechnikai eszközöket is! A HV 228 típusú hangváltó kifejezetten ajánlott a specifikusabb hangosítástechnikai célokra.

Terhelhetősége: max. 200 W, keresztezési frekvenciája: 3.000 Hz. Levágási meredeksége: 12 dB/oktáv. A termék befoglaló mérete: (Magasság: 28 cm, hosszússág: 120 mm, szélesség: 95 mm.) Átkapcsolható kimeneti szint magas: 0/-3 dB. Válassza a minőségi termékeket és rendeljen webáruházunkból.

**Termékleírás**

terh.: max. 200 W

keresztezési frekv.: 3.000 Hz

levágási meredekség: 12 dB/oktáv

átkapcsolható kimeneti szint magas: 0/-3 dB