**Marketing szöveg**

Nálunk garantáltan megtalálhatja az egyedi hangtechnikai eszközöket is! A HV 316A típusú hangváltó kifejezetten ajánlott a specifikusabb hangosítástechnikai célokra.

Terhelhetősége: max. 100 W, keresztezési frekvenciája: 900 Hz /4.000 Hz. Levágási meredeksége: 12 dB/oktáv. A termék befoglaló mérete: (Magasság: 25 cm, hosszússág: 85 mm, szélesség: 95 mm.) Válassza a minőségi termékeket és rendeljen webáruházunkból.

**Termékleírás**

terh.: max. 100 W

keresztezési frekv.: 900 Hz/4.000 Hz

levágási meredekség: 12 dB/oktáv