**Marketing szöveg**

Nálunk garantáltan megtalálhatja az egyedi hangtechnikai eszközöket is! A HV 328 típusú hangváltó kifejezetten ajánlott a specifikusabb hangosítástechnikai célokra.

Terhelhetősége: max. 200 W, keresztezési frekvenciája: 500 Hz /3.000 Hz. Levágási meredeksége: 12 dB/oktáv. A termék befoglaló mérete: (Magasság: 30 cm, hosszússág: 160 mm, szélesség: 137 mm.) Átkapcsolható kimeneti szint magas: 0/-3 dB, közép: 0/-2 dB. Válassza a minőségi termékeket és rendeljen webáruházunkból.

**Termékleírás**

terh.: max. 200 W

keresztezési frekv.: 500 Hz/3.000 Hz

levágási meredekség: 12 dB/oktáv

átkapcsolható kimeneti szint magas: 0/-3 dB, közép: 0/-2 dB