**Marketing szöveg**

Mindene a zene? Ez esetben ne feledkezzen meg a speciálisabb hangtechnikai eszközökről sem! A HVP 28-as típusú hangváltó kifejezetten ajánlott a professzionális hangosítástechnikai célokra.

Terhelhetősége: max. 600 W, keresztezési frekvenciája: 2.800 Hz. Levágási meredeksége: 12 dB/oktáv (mély), 18 dB/oktáv (magas).

Mérete: 150 x 28 x 95 mm. Válassza a minőségi termékeket és rendeljen webáruházunkból.

**Termékleírás**

terh.: max. 600 W

keresztezési frekvencia: 2.800 Hz

levágási meredekség; mély: 12 dB/oktáv

levágási meredekség; magas: 18 dB/oktáv

professzionális, hangosítástechnikai alkalmazásra

150 x 28 x 95 mm