**Marketing szöveg**

**Termékleírás**

a dobozban működtetni tilos!

hatókörzet: 40 m2

lila UV-A fény

kitekerhető rovargyűjtő tálca

UV-A fényforrás: 1 x 11 W (házilag nem cserélhető)

tápellátás: 230 V~ / 50 Hz / 11 W