**Marketing szöveg**

Az IKM 150 Elektromos rovarcsapda akár 150 m2 területen hatásos lehet a rovarok ellen. Helyezze el teraszra, erkélyre vagy a szabadban bárhova, a tetején található láncnál fogva könnyedén felakaszthatja. A tápkábel hossza 1 m hosszú, tápellátása 230 V.

2 db 18 W-os lila UV-A fénycsövei cserélhetőek, melyet oldalunkon T8 F18W BL Pótfénycső néven találhat meg.

A termékbe épített lámpa rendeltetése rovarcsapda, nem alkalmas háztartási helyiség megvilágítására!

A szabadban töltött időt töltse bogaraktól és rovaroktól mentesen az IKM 150 Elektromos rovarcsapdánkkal!

**Termékleírás**

hatókörzet: 150 m2

lila UV-A fény

ki-/be kapcsolható

kivehető rovargyűjtő tálca

UV-A fénycső: 2 x 18 W (T8 F18W BL)

tápkábel hossza: 1 m

tápellátás: 230 V~ / 50 Hz / 45 W

méret: 32 x 66 x 9 cm

A termékbe épített lámpa rendeltetése rovarcsapda,

nem alkalmas háztartási helyiség megvilágítására!