**Marketing szöveg**

Ha szeretné megszabadítani fedett teraszát, erkélyét a bosszantó rovaroktól, akkor az IKM 50 Elektromos rovarcsapda ideális megoldás lehet. Ez a hatékony eszköz akár 50 m2 területen is használható, és a könnyen felakasztható láncnak köszönhetően könnyedén elhelyezhető. A tápkábel hossza 1 m, és a tápellátás 230 V. A 2 db 8 W-os lila UV-A fénycsövei cserélhetőek, amelyeket webáruházunkban T5 F8W BL Pótfénycső néven találhat meg. Az IKM 50 Elektromos rovarcsapda beépített lámpája kifejezetten rovarcsapdaként funkcionál, és nem alkalmas háztartási helyiségek megvilágítására. Védje magát és családját a kellemetlen rovarcsípésektől az IKM 50 Elektromos rovarcsapdával!

**Termékleírás**

hatókörzet 50 m2

lila UV-A fény

ki-/be kapcsolható

kivehető rovargyűjtő tálca

UV-A fénycső: 2 x 8 W (T5 F8W BL)

tápkábel hossza: 1 m

tápellátás: 230 V / 50 Hz

teljesítmény: 16 W

méret: 35 x 27,2 x 8,6 cm

A termékbe épített lámpa rendeltetése rovarcsapda, nem alkalmas háztartási helyiség megvilágítására!