**Marketing szöveg**

A minőségi, megbízható svéd Silverline IN 25350 Elemes nyestriasztó beépített mozgásérzékelővel ellátott, amely 12 méteren belül érzékel és automatikusan aktiválódik. A riasztás magas frekvenciájú hangkibocsájtással és fényjelzéssel történik, így a nem kívánt területre belépő nyesteket elijeszti 200 m2 hatótávolságban.

Kültéri használatra is ajánlott az IP 44 fröccsenő víz elleni védelem által.

Tápellátásához 4 db 1,5 V (AA) elem szükséges.

Tartozékként szállítjuk a leszúró tüskét.

**Termékleírás**

Marten Free™

beépített mozgásérzékelő, 12 méteren belül érzékel és automatikusan aktiválódik a riasztás, és a vörös LED

IP44, fröccsenő víz ellen védett

magas frekvenciájú hangkibocsátás

hatótávolság kb 200 m 2

vörös LED állapot-, és fényjelző

tápellátás: 4 x 1,5 V (AA, LR 6) elem, nem tartozék

méret: 7,2 x 14,7 x 6 cm