**Marketing szöveg**

Professzionális kialakítású koax kábel, amely 75 Ω impedanciával, valamint 0,5 mm réz bevonatú acél belső érrel rendelkezik. A kábel kétszeres árnyékolású. A KH 3 fehér színben, 100 m/ tekercsben kapható. Válassza a minőségi termékeket és rendeljen webáruházunkból.

**Termékleírás**

impedancia: 75 Ohm

4,2 mm fehér PVC szigetelés

0,12 mm x 48 szál réz harisnya

alumínium fólia

2,6 mm habosított PE szigetelés

0,5 mm réz bevonatú acél belső ér

fehér

100 m / tekercs