**Marketing szöveg**

Megbízható kialakítással rendelkező hangtechnikai kellékeket szeretne vásárolni! Ez esetben nálunk jó helyen jár!

A KL szériába tartozó vezetékek 0,10 mm-es elemi szállal, valamint oxigénmentes tiszta rézzel lettek ellátva. A KL 1T transzparent hangszóróvezeték 2 x 1,0 mm²-es tulajdonsággal rendelkezik. Hossza: 100 m/tekercs. Válassza a minőségi termékeket és rendeljen webáruházunkból.

**Termékleírás**

2C x (127 x 0,10 mm)

szél. x mag.: 5,6 x 2,8 mm

0,1 mm-es elemi szálból

oxigénmentes tiszta réz

100 m / tekercs