**Marketing szöveg**

A KOF 1000 Kombinált fogó masszív kialakítású acél alapanyagból készült, amely 1000 V- ig szigetelt markolattal ellátott. A fogó 170 mm hosszú.

A KOF 1000 Kombinált fogó alkalmas műhelyi vagy otthoni használatra egyaránt.

**Termékleírás**

Acél alapanyag

Szigetelt markolat

Szigetelés: 1000 V [AC]-ig

Hossz: 170 mm