**Marketing szöveg**

A KROF 1000 Krokodilfogó masszív kialakítású acél alapanyagból készült, amely 1000 V- ig szigetelt markolattal ellátott. A hosszú csőrű fogó 200 mm hosszú, így a nehezen hozzáférhető, szűk helyeken is egyszerűen végezheti a munkát.

**Termékleírás**

Acél alapanyag

Szigetelt markolat

Szigetelés: 1000V[AC]-ig

Hossz: 200 mm