**Termékleírás**

változatosan, jobbra-balra is állítható fejrész

érintőgombok

melegfehér és hidegfehér SMD LED-ek

változtatható fényerő

változtatható színhőmérséklet, 5 fokozat

külön bekapcsolható éjjeli fény

választható kikapcsolásidőzítés, 45 perc

vezetékes USB töltőaljzat (5 V / max. 1,0 A)

tartozék USB A – USB C tápvezeték

ajánlott hálózati USB adapter: 5 V