**Marketing szöveg**

**Termékleírás**

3in1: fáklyaláng, pulzáló fény, folyamatos fény

normál villanykapcsolóval vezérelhető funkciók

kapcsolja többször be-ki az üzemmódok váltásához

2in1: lefelé fordítva a lángnyelv is megfordul

3 W / E27 / 230 V~ / 50 Hz

~40 lm / 1600 K / 30.000 h / 360°

∅49 x 115 mm / 40 g / -10…+35 °C