**Termékleírás**

Fedezze fel a Leatherman Wave Plus multiszerszámot – A minden zsebben otthonra találó eszközt!

Az LTG832524 Leatherman Wave Plus nem véletlenül vált a márkának a legkedveltebb modelljévé. A Wave modell 1998-as bemutatkozása óta hódítja meg a felhasználók szívét, és nemcsak a sokoldalúsága, hanem a folyamatos innováció révén is a piac egyik vezető szerszáma maradt. Az 2004-es frissítés tovább finomította a Wave Plus-t, szélesebb és erősebb harapófogót, valamint két univerzális bitfoglalatot adva hozzá, amelyek lehetővé teszik a könnyű testreszabást és még többféle felhasználást. A 20. évfordulójára a Wave Plus a sokak által várt cserélhető drótvágópengéket is megkapta, amelyek korábban már bizonyítottak a Surge modellen. Ez a fejlesztés tovább növeli a szerszám élettartamát és praktikumát, lehetővé téve a felhasználók számára, hogy egyszerűen cseréljék ki a pengéket, ha azok elhasználódnak. A megújulás nem állt meg a szerszámnál: a hozzá tartozó tok is új dizájnt kapott. Az erős gyöngyvászonból készült, fémpatentes zárású tok biztosítja a Wave Plus mindennapi, feltűnésmentes hordását. A felhasználói élmény további finomítása érdekében az opcionálisan rendelhető kiegészítők, mint a gyors csatlakozós övcsat és az akasztókarika, még kényelmesebbé teszik a Wave Plus használatát.

A multiszerszámban megtalálható harapófogó, cserélhető drótvágó pengék, olló, kulcskarika akasztó, fűrész, fa/fém reszelő, egyenes élű kés, szerát élű kés, kis bitfoglalat, nagy bitfoglalat, nagy csavarhúzó, üveg- és konzervnyitó,19 cm / 8 Inch mérőskála. Ezen funkciók összessége mindössze egy 10 cm hosszú és 264 gramm súlyú szerszámban rejtőzik.

Ne hagyja ki a lehetőséget, hogy egy Leatherman multiszerszám legyen a mindennapokban hű segítőtársa!

funkciók:

harapófogó

cserélhető drótvágó pengék

olló

kulcskarika akasztó

fűrész

fa/fém reszelő

egyenes élű kés

szerát élű kés

kis bitfoglalat

nagy bitfoglalat

nagy csavarhúzó

üveg- és konzervnyitó

19 cm / 8 inch mérőskála

méretek:

hossz.: 10 cm

súly: 264 gr