**Termékleírás**

Hogyan emelheti egy professzionális mikrofon az előadások, prezentációk vagy online közvetítések színvonalát?

A SAL M13 asztali mikrofon minden részletében úgy lett kialakítva, hogy biztosítsa a stúdióminőségű hangátvitelt, megbízható működést és modern megjelenést – legyen szó tárgyalásról, élő közvetítésről, podcast felvételről vagy rendezvényről. A mikrofon kiemelkedő jellemzői révén az amatőr felhasználók és a profi beszélők egyaránt garantáltan elégedettek lesznek.

Professzionális hangminőség és irányított hangfelvétel

 A SAL M13 egy elektret-kondenzátor mikrofon, amely a kardioid iránykarakterisztikának köszönhetően célzottan a beszélő hangját rögzíti, miközben kiszűri a háttérzajokat és a nem kívánt hangokat. Így a hang tisztán, érthetően és zajmentesen jut el a hallgatósághoz. Ez különösen fontos konferenciák, interjúk vagy stúdiójellegű felhasználás során.

Látható működés, kényelmes vezérlés

A mikrofon alsó talprésze be- és kikapcsolóval van ellátva, amit egy LED üzemjelző is kiegészít, így azonnal visszajelzést kapunk az aktuális állapotról. A világító LED fénygyűrű a száron nemcsak esztétikus, de praktikus is: vizuálisan is jelzi az aktív működést, amely különösen hasznos lehet sötétebb helyiségekben, színpadon vagy stúdióban.

Masszív csatlakozás, stabil működés

A SAL M13 mikrofon masszív fém XLR csatlakozóval és extra hosszú, eltávolítható kábelével egyszerűen és biztonságosan csatlakoztatható bármely mikrofonbemenettel rendelkező hangrögzítő vagy hangosító eszközhöz. A csomagban található 6,3 mm-es jack – XLR csatlakozókábel biztosítja a széles körű kompatibilitást.

Kényelmes használat, praktikus energiaellátás

A mikrofon két darab AA (1,5V) elemmel működik (nem tartozék), így nincs szükség külön fantomtápra vagy hálózati áramellátásra – ez különösen előnyös hordozható, mobil felhasználás esetén. Az eltávolítható szivacs zajszűrő segít tovább javítani a hangminőséget, és megakadályozza a pöszék és légzéshangok zavaró hatását.

Miért válassza a SAL M13 asztali mikrofont?

- Professzionális elektret-kondenzátor technológia a tiszta hangzásért

- Kardioid irány karakterisztika, amely kiszűri a háttérzajt

- Modern megjelenés LED fénygyűrűvel és LED üzemjelzővel

- XLR és 6,3 mm-es jack csatlakozó, maximális kompatibilitással

- Elemes működés, ideális mobil használatra is

- Kiváló ár-érték arány, megbízható teljesítmény

Emelje új szintre a hangzást – válassza a SAL M13 mikrofont, és biztosítsa az érthetőséget minden környezetben!

professzionális elektret-kondenzátor mikrofon

használható mikrofon-bemenettel rendelkező készülékekhez

be/ki kapcsoló és LED üzemjelző a talpban

LED visszajelző fénygyűrű a száron

eltávolítható zajszűrő szivacs

kardioid irány karakterisztika

extra hosszú, eltávolítható csatlakozókábel

masszív, fém XLR csatlakozó

tartozék 6.3mm dugó - XLR aljzat csatlakozókábel

tápellátás: 2 x 1,5 V (AA) elem, nem tartozék