**Marketing szöveg**

**Termékleírás**

professzionális fém kézi mikrofon

multifunkciós digitális kijelző a markolatban

frekvencia/csatorna/elem-állapot kijelzése

digitális zajszűrő áramkör

automatikus párosítás

20 kiválasztható csatorna a zavarmentes vételért

∅6,3 mm dugó mikrofon kimenet a vevő egységen

közvetlenül az erősítőbe dugható vevőegység

hatótávolság nyílt terepen: ~40 m

működési frekvenciasáv: 550-565,2 MHz

mikrofon: ∅50/33 x 240 mm, 2 x AA (1,5 V) elem, nem tartozék

vevőegység: ~80 x 42 x 17 mm

vevőegység beépített akkumulátorral (500 mAh Li-Ion)

várható töltési / üzemidő: ~2,5 / 6h

folyamatosan is tölthető folyamatos üzemeltetéshez

tartozék: USB - microUSB töltőkábel (~1,0 m)