**Marketing szöveg**

**Termékleírás**

professzionális mikrofon szett

masszív, fém kézi mikrofonok

multifunkciós digitális kijelző

frekvencia/csatorna/elem-állapot

AF audio jelszint mérő

digitális zajszűrő áramkör

2x30 kiválasztható csatorna

gyors, vezeték nélküli párosítás

zajmentes be- és kikapcsolás

2x szimmetrikus XLR audio kimenet

6,3mm összegzett audio kimenet

hatótávolság nyílt terepen: 80m

működési frekvenciasáv: UHF

tartozék: hálózati adapter, 6,3mm/6,3mm audio csatlakozókábel

mikrofonok: 50/35x250mm, 2xAA (1,5V) elem, nem tartozék

vevőegység: 210x50x180mm