**Marketing szöveg**

**Termékleírás**

professzionális mikrofon szett

masszív, fém kézi mikrofonok

innovatív, legutolsó technológia

multifunkciós digitális kijelző

frekvencia/csatorna/elem-állapot

RF rádiójel erősség mérő

AF audio jelszint mérő

digitális zajszűrő áramkör

2x100 kiválasztható csatorna

legjobb csatorna megkeresése

automatikus vagy kézi beállítás

gyors, infravörös párosítás

zajmentes be- és kikapcsolás

2x szimmetrikus XLR audio kimenet

6,3mm összegzett audio kimenet

nagynyereségű BNC antennák

hatótávolság nyílt terepen: 140m

működési frekvenciasáv: UHF

rack szekrénybe építhető

tartozék: hálózati adapter, 6,3mm/6,3mm audio csatlakozókábel, szerelvények, színjelölő gyűrűk

mikrofonok: 50/35x265mm, 2xAA (1,5V) elem, nem tartozék

vevőegység: 420x55x220mm