**Marketing szöveg**

**Termékleírás**

hajlékony, lágy, tartós, kényelmesen használható

kombinált tapintócsúcsok eltávolítható szigetelő kupakokkal

eltávolítható szigetelő kupakok

a pipa banándugókon (∅4 mm)

~145 mm markolat / 2 mm átmérőjű mérőcsúcs

1000 V CAT II / 1000 V CAT III / 600 V CAT IV

10 A max. terhelhetőség

~120 cm hosszú 20AWG vezeték