**Marketing szöveg**

**Termékleírás**

eloxált, repülőipari minőségű alumínium

víz (IPX7) és ütésálló

3200 mAh akkumulátor

Smart Power Control (SPC)

alacsony töltöttségi szint kijelzése

eltávolítható tartó, állítható dőlésszög

erős mágneses talp

turbo (1500 lm): 30 másodperces intervallumok / 129 méter

nagy fényerő (750 lm): 4 óra / 91 méter

közepes fényerő (300 lm): 5,5 óra / 58 méter

kis fényerő (30 lm): 28 óra / 18 méter

villogó üzemmód (750 lm): 4 óra / 91 méter

méretek (fejpánt nélkül): 2,6 x 3,6 x 9,5 cm

akkumulátor: Li-ion 18650