**Marketing szöveg**

**Termékleírás**

eloxált, repülőipari minőségű alumínium

víz (IPX7) és ütésálló

Flex-Power™ technológia

Smart Power Control (SPC)

alacsony töltöttségi szint kijelzése

eltávolítható tartó

erős mágneses vég

750 mAh újratölthető akkumulátor (tartozék):

irányított fény mód:

turbo (500 lm): 30 másodperces intervallumok / 142 méter

nagy fényerő (250 lm): 3,5 óra / 98 méter

közepes fényerő (25 lm): 8 óra / 31 méter

villogó üzemmód (250 lm): 2,5 óra / 98 méter

szórt fény mód:

turbo (400 lm): 30 másodperces intervallumok / 16 méter

nagy fényerő (200 lm): 3,5 óra / 11 méter

kis fényerő (20 lm): 8 óra / 6 méter

villogó üzemmód (200 lm): 2,5 óra / 11 méter

2 x AAA elem (nem tartozék):

irányított fény mód:

turbo (140 lm): 30 másodperces intervallumok / 142 méter

nagy fényerő (70 lm): 1 óra / 98 méter

közepes fényerő (7 lm): 12 óra / 31 méter

villogó üzemmód (70 lm): 1 óra / 98 méter

szórt fény mód:

turbo (110 lm): 30 másodperces intervallumok / 16 méter

nagy fényerő (55 lm): 1 óra / 11 méter

kis fényerő (6 lm): 12 óra / 6 méter

villogó üzemmód (55 lm): 1 óra / 11 méter

méretek (összetolva): 15,6 x 2 x 2 cm

tápellátás: Li-ion 10850 akkumulátor (tartozék), vagy 2 x AAA elem (nem tartozék)